INCLUDEDEF = const.def

#---------------- Mesh ----------------

# Number of subdivisions on a main triangle : integer (default=40)
nbp = 320

# Number of vertical layers : integer (default=19)
llm = 30

# Vertical grid : [std|ncar|ncarl30] (default=std)
disvert = ncarl30


# Mesh optimisation : number of iterations : integer (default=0)
optim_it = 20000

# Sub splitting of main rhombus : integer (default=1)
nsplit_i = 4
nsplit_j = 8


#---------------- Numerics ----------------

# Time step in s : real (default=480)
dt = 75

# Dissipation time for grad(div) : real (default=5000)
tau_graddiv = 500

# Exponent of grad(div) disspation : integer (default=1)
nitergdiv = 2

# Dissipation time for curl(curl) : real (default=5000)
tau_gradrot = 500

# Exponent of curl(curl) disspation : integer (default=1)
nitergrot = 2

# Dissipation time for div(grad) : real (default=5000)
tau_divgrad = 500

# Exponent of div(grad) disspation : integer (default=1)
niterdivgrad = 2


#---------------- Time ----------------

# Run length in s : real (default=??)
#            10 days
run_length = 864000
#run_length = 86400

# Interval in s between two outputs : integer (default=??)
write_period = 10800


#---------------- Physical parameters ----------------

# Number of tracers : integer (default=1)
nqtot = 5

# Initial state : 
#   [jablonowsky06|academic|dcmip[1-4]|heldsz|dcmip2_schaer_noshear] (default=jablonowsky06)
etat0 = dcmip2016_cyclone


itau_physics=6
physics=dcmip2016
physics_dcmip2016=cyclone
# physics_dcmip2016_PBL = true -> Turn on George Bryan PBL mod  
physics_dcmip2016_PBL=no      
thermo=theta_fake_moist
