&params_run
duration='1h'
nb_proc_atm=4
/
